|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nr spec technicznej** | **Podstawa** | **Opis i wyliczenia** | **Jedn. obm.** | **Ilość** | **Razem** |
| **1** |  | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **5** |  |  | Nawierzchnie | | | |
| 27 d.5 | STWiORB D-05.03.23a | KNNR6 0502-03 | Zjazdy z kostki brukowej betonowej czarnej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 113,3 | 113,3 |
| 29 d.5 | STWiORB D-05.03.23a | KNNR6 0502-02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kolor czerwony) | m2 | 425,3 | 425,3 |
| **8** |  |  | Elementy ulic | | | |
| 43 d.8 | STWiORB D 08.05.06 | KNR AT-03 0402-01 | Ściek przykrawężnikowy z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szerokości 25 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm (kolor czarny) | m | 292 | 292 |
| 39 d 7 | STWiORB D 07.06.02 | Kalkulacja własna | Poręcze ochronne U12 a (ogrodzenie segmentowe rurowe) - na zakończeniu chodnika  2 m | m | 2 | 2 |